

**О внесении изменения и распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 ноября 1999 года № 90 "Об утверждении Инструкции о порядке представлении к награждению государственными наградами Республики Казахстан и их вручения, Образцов документов к государственным наградам Республики Казахстан и Описания знаков государственных наград Республики Казахстан"**

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 4

      Внести в распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 ноября 1999 года № 90 "Об утверждении Инструкции о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Казахстан и их вручения, Образцов документов к государственным наградам Республики Казахстан и Описания знаков государственных наград Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 53, ст. 521) следующее изменение:  
      в приложении 3 к указанному распоряжению:  
      описание ордена "Отан" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

*Президент*  
*Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ*

ПРИЛОЖЕНИЕ          
к распоряжению Президента  
Республики Казахстан    
от 28 мая 2015 года № 4

**Орден "Отан"**

      Орден “Отан” состоит из знака и колодки.  
      Знак ордена представляет собой орнаментальный овал размерами 45x47 мм. В центре расположено изображение Государственного Герба Республики Казахстан на фоне расходящихся лучей.  
      Овал по боковым сторонам обрамлен лавровым венком, снизу растительным орнаментом в форме “трилистника”. Венок перевит лентой красного цвета, на которой расположена надпись “ОТАН”. Фон овала и герба покрыт прозрачной эмалью голубого цвета, выступающий рельеф покрыт позолотой.  
      Орден изготавливается из серебра.  
      Все изображения и надписи на изделии выступающие, блестящие.  
      Знак ордена при помощи ушка и кольца крепится к колодке, обтянутой муаровой лентой цвета Государственного Флага Республики Казахстан, шириной 34 мм. По центру ленты проходит красная полоса шириной 3 мм, еще две красные полосы шириной 2 мм расположены на расстоянии 2 мм от краев средней полосы.  
      С обратной стороны колодки имеется булавка с визорным замком, с помощью которой изделие крепится к одежде.  
      На обратной стороне ордена гравируется порядковый номер.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан