

**Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының 2005 жылға арналған мемлекеттік кадастарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 желтоқсандаңы N 1429 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.12.28. N 1305 қаулысымен.

      "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы 
Заңына
 сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi 
**ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**
  
      1. Қоса берiлiп отырған Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының 2005 жылға арналған мемлекеттiк кадастры бекітілсiн.
  
      2. "Азаматтық және қызметтік қарудың және оның патрондарының 2004 жылға арналған мемлекеттік кадастрын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 23 желтоқсандағы N 1304 
қаулысының
 күші жойылды деп танылсын.
  
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

*Қазақстан Республикасы*
  
*Премьер-Министрінің*
  
*міндетін атқарушы*

Қазақстан Республикасы      
  
Үкіметінің            
  
2004 жылғы 30 желтоқсандағы   
  
N 1429 қаулысымен бекітілген

**АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТІК ҚАРУ МЕН ОНЫҢ ПАТРОНДАРЫНЫҢ**
  
**2005 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК КАДАСТРЫ**

**Кiрiспе**

      Азаматтық және қызметтік қару мен оның оқтарының мемлекеттiк кадастры (бұдан әрi - Кадастр) "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы 339-I 
Заңына
 және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 тамыздағы N 1176 
қаулысымен
 бекiтiлген Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарына мемлекеттiк кадастрды әзiрлеу, шығару және жүргiзу жөнiндегi нұсқаулыққа сәйкес әзiрлендi және жарыққа шығарылады.
  
      Заңның 
8-бабына
 сәйкес Кадастр Қазақстан Республикасы аумағында айналымы рұқсат етiлген азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары туралы жүйеге түсiрілген мәлiметтерi бар ресми жинақ болып табылады.
  
      Кадастрға азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары туралы мәлiметтердi енгізу оларды мiндетті сертификаттау нәтижесiнiң негiзiнде iске асырылады.
  
      Мiндетті түрде сертификаттауға Қазақстан Республикасы аумағында жасалатын, Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетін және Қазақстан Республикасынан әкетілетiн азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының барлық моделi жатады.
  
      Сертификаттық сынақ, ұсынылған мәлiметтер, құжаттар және қару немесе оның патрондарының үлгілерiн тексеру нәтижелерiнiң негiзiнде сертификаттау жөнiндегi орган бұйымдарды қаруға немесе оқтарға жатқызу туралы шешiм қабылдайды және өтiнiш иесiне Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетi (бұдан әрi - Мемстандарт) белгiлеген нысан бойынша сәйкестiк сертификатын бередi.
  
      Мемстандарт сертификаттау процедураларынан өткен қарулар мен оқтар туралы сертификаттау жөніндегi орган ұсынған ақпарат негiзiнде азаматтық және қызметтiк қару мен оның оқтарының үлгілерiнiң тiзбесiн (бұдан әрi - тiзбе) жасайды, олар туралы мәліметтер Кадастрға енгiзіледi.
  
      Қарудың моделiн (патронның үлгiсiн) тiзбеге енгiзуден бас тарту жағдайында және сәйкестiк сертификатының қолданылуын тоқтатудың қажеттілігі кезiнде Мемстандарт ол туралы Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне және сертификаттау жөнiндегi органға, шешiм қабылданғаннан кейiн, он күндiк мерзiмде жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.
  
      Тiзбенi Мемстандарт тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiмен бiрлесiп бекiтедi.
  
      Кадастрды Мемстандарт тiзбенiң негiзiнде қағаз және электронды жеткiзушiде әзiрлейдi және жарыққа шығарады. Кадастрға енгiзілетін өзгерiстердi Мемстандарт бекiтiлген тәртiппен жариялайды. Кадастр мынадай бөлiмдерден тұрады:
  
      1) отандық өндiрiстiң азаматтық қаруы мен оның патрондары;
  
      2) шетелдiк өндiрiстің азаматтық қаруы мен оның патрондары;
  
      3) қызметтiк қару мен оның патрондары;
  
      4) қаруды өндiру кезiнде технологиялық мақсаттарда пайдалануға арналған сынақтық, үлгілік және басқа да патрондар.
  
      Осы басылымда нұсқаулықтың 3 тармағында қарастырылған "Тек экспорттау үшiн ғана жасалатын қару мен оның патрондары" бөлiмi жоқ, себебi Қазақстан Республикасында азаматтық және қызметтiк қарудың (патрон түрлерiнiң) берілген түрi өндiрілмейдi.
  
      Кадастрға қару мен патрондар туралы мынадай мәлiметтер енгізіледi:
  
      1) отандық өндiрiс шығарған:
  
      қару мен пайдаланатын патрондар моделiнiң (патрондар үлгiсiнiң) атауы мен белгіленуi; қару мен патрондардың негізгi техникалық көрсеткiштерi; әзiрлеушi мен жасап шығарушының атауы; ол бойынша қарулар (патрондар) жасалатын (сыналатын) нормативтiк құжаттың белгіленуi мен атауы; сынақ жүргiзген ұйым (зертхана); үлгiсiнiң түрлi-түстi фотосуретi;
  
      2) шетелдiк өндiрiс шығарған:
  
      қару мен пайдаланатын патрондар моделiнiң (патрондар үлгісiнiң) атауы мен белгіленуi; қару мен патрондардың негізгі техникалық көрсеткiштерi; қару мен патрондарды жасап шығарушы елдiң және фирманың атауы; түрлi-түстi фотосуретi; сертификаттық сынақ жүргiзген орган (зертхана) (eгep ол Қазақстан Республикасында жүргiзілген болса);
  
      Шетелдiк өндiрiстен шыққан қару мен патрондар туралы қосымша мәліметтер ретiнде қарудың жасалу нұсқалары, таңбалануы, сатушы-фирма, техникалық сипаттамасы және басқалар енгiзiлуi мүмкiн.
  
      Берілген басылым 2004 жылдың 1 қазанға дейiн сертификаттаудан өткен азаматтық және қызметтік қарудың үлгілерi мен оқтардың түрлерi туралы ақпараттан тұрады. Кадастр жыл сайын қайтадан басылып тұрады.
  
      Кадастрдың түпнұсқасы және бақылау даналары, оған енгізілген өзгерiстер мен толықтырулар, сондай-ақ қарудың модельдерiн (патрондардың үлгілерiн) кадастрға енгiзу туралы құжаттар мемлекеттiк стандарт iстерiн сақтаудың ережелерiне сәйкес Мемстандартта сақталады.

**1. Отандық өндірістің азаматтық қаруы мен оның патрондары**

**1.1 Аңшылық қару**

**1.1.1 Аңшылық тегіс ұңғылы атыс қаруы**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 1.1.1/001**

МЦ 22 - 02
  
Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х110х4,5
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
"Орал" Металлист" зауыты" ЖШС

Ол бойынша қарулар жасалатын (сыналатын)
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 7186-11807515948-94

Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.1.1/002**

МЦ 22 - 03
  
Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х110х4,5
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
"Орал" Металлист" зауыты" ЖШС

Ол бойынша қарулар жасалатын (сыналатын)
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 7186-11807515948-94
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

**1.2 Патрондар**

**1.2.1 Тегіс ұңғылы атыс қару патрондары**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/001**

АННА 12/76
  
Аңшылық бытыралы патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 44 - 48
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/002**

АННА 12/76
  
Аңшылық бытырамен оқталған патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 57 - 60
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 30 - 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 76

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/003**

АННА 12/70
  
Аңшылық оқты патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 39 - 43
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 30 - 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79

Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/004**

Жартылай/MAGNUM АННА 12/70
  
Аңшылық бытыра оқ

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 54 - 57
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 40 - 42
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/005**

АННА 12/70
  
Аңшылық қысқа қашықтыққа арналған патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 54 - 57
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 30-36
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/006**

Жартылай/MAGNUM АННА 12/70
  
Аңшылық бытырамен оқталған патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 54 - 57
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 35-37
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/007**

АННА 12/70
  
Аңшылық патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 32 - 37
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 24
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/008**

АННА 16/70
  
Аңшылық оқты патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г 36 - 39
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 26 - 31
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/009**

АННА 16/70
  
Аңшылық резеңке бытырамен оқталған патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г 13 - 15
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 3 - 4
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/010**

АННА 16/70
  
Аңшылық пластмасса бытырамен оқталған патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г 12 - 14
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 5 - 6
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/011**

АННА 20/70
  
Аңшылық оқты патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 20
  
Патронның салмағы, г 35 - 37
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 25 - 28
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/012**

АННА 12/70
  
Аңшылық резеңке бытыралы патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 20
  
Патронның салмағы, г 11 - 13
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 2 - 3
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/013**

АННА 20/70
  
Аңшылық пластмасса бытырамен оқталған патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 20
  
Патронның салмағы, г 10 - 13
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 4 - 5
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
      ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

**2. Шетелдік өндірістің азаматтық қаруы мен оның патрондары**

**2.1 Өзін өзі қорғауға арналған газды қару**

**2.1.1 Пистолеттер мен револьверлер**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/001**

ИЖ-77-8
  
Газды пистолет

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 8
  
Габариттік көлемдер, мм: 195х130х38
  
Салмағы, кг: 0,75
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 8х20 мм калибрлі газды және
  
бос тапанша патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/002**

ИЖ-79-8
  
Газды пистолет

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 8
  
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30
  
Салмағы, кг: 0,76
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 8х20 мм калибрлі газды және
  
бос тапанша патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/003**

МЕ 38 СОМРАСТ
  
Газды револьвер

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 180х120х40
  
Салмағы, кг: 0,60
  
Барабан сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х20 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/004**

МЕ 38 MAGNUM
  
Газды револьвер

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 210х120х40
  
Салмағы, кг: 0,54
  
Барабан сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х20 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/005**

МЕ 9 PARA
  
Газды пистолет

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х35х30
  
Салмағы, кг: 0,95
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
Соғу-түсіру тетігі екі әрекетті.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 
  
**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/006**

VALTRO 85 COMBAT
  
Газды пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 180х140х38
  
Салмағы, кг: 0,80
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 11

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
VALTRO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/007**

МЕ 38 POCKET
  
Газды револьвер

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 174х110х38
  
Салмағы, кг: 0,70
  
Барабан сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х20 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/008**

RECK G-5
  
Газды пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 134х102х23
  
Салмағы, кг: 0,34
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/009**

RECK COBRA
  
Газды револьвер

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х115х50
  
Салмағы, кг: 0,61
  
Барабан сыйымдылығы, дана: 6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х20 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/010**

RECK GOVERNMENT
  
Газды пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х140х35
  
Салмағы, кг: 0,80
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/011**

ROCHM RG 725
  
Газды пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х130х30
  
Салмағы, кг: 0,80
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/012**

ROCHM RG 91
  
Газды пистолет

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х140х35
  
Салмағы, кг: 0,80
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/013**

БАЙКАЛ ИЖ-79-7,62
  
Газды пистолет

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30,5
  
Салмағы, кг: 0,73
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/014**

ROCHM RG 59
  
Газды револьвер

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 185х110х45
  
Салмағы, кг: 0,65
  
Барабан сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х20 мм калибрлі газды
  
және бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/015**

ROCHM RG 89
  
Газды револьвер

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 185х110х45
  
Салмағы, кг: 0,65
  
Барабан сыйымдылығы, дана: 6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х20 мм калибрлі газды
  
және бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/016**

ROCHM RG 88
  
Газды пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х140х35
  
Салмағы, кг: 0,80
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

**2.2 Спорттық қару**

**2.2.1 Ойық атыс спорттық қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/001**

БАГИРА МР444
  
Спорттық-дайындық пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 186х126х35
  
Салмағы, кг: 0,735
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 15

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/002**

МР 446 ВИКИНГ
  
Спорттық-дайындық пистолет

*(Cуретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 195х142х38
  
Салмағы, кг: 0,83
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 17

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет. Екі жақты
  
тежегіш және екі жаққа бірдей қойыла алатын оқжатар ілмек
  
атысты оң қолмен де сол қолмен де жүргізуге септігін тигізеді.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/003**

МЦМ 22 Lr
  
Шағын калибрлі стандартты пистолет

*(Cуретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 250х150х50
  
Салмағы, кг: 1,1
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
спорттық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін
  
арналған пистолет. Тапанша шүріппе типті соғу-түсіру
  
тетігіне, реттелетін көздеуге ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/004**

ИЖ 35 М
  
Спорттық өзі оқталатын стандартты пистолет

*(Cуретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 300х150х50
  
Салмағы, кг: 1,25
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
айнала от шашатын спорттық патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар
  
үшін арналған пистолет. Пистолет жіберуді және жіберу
  
ілмегін реттегіші бар шүріппе типтес соққы-жіберу
  
механизміне, реттелетін көздеуге ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/005**

ANSCHUTZ Match 54.18 MS R 1808
  
Спорттық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,6(22LR)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х185х85
  
Салмағы, кг: 3,75
  
Оқтауы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16мм(22LR) калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/006**

BLASER R93 LRS2
  
Спорттық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62(300Win Mag)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х180х94
  
Салмағы, кг: 4,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х66мм(300Win Mag) калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған карабин.

**2.2.2 Спорттық пневматикалық қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/001**

DIANA 52 LUXSUS
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 
  
**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/002**

DIANA 48 В
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/003**

DIANA 38
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/004**

DIANA 34
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/005**

DIANA 34 В
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/006**

DIANA 46
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/007**

DIANA 46 COMPACT FO
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/008**

DIANA 46 COMPACT
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/009**

GAMO HUNTER 440
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/010**

GAMO HUNTER 220
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х50
  
Салмағы, кг: 4,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/011**

GAMO HUNTER CF 30
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1110х150х40
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/012**

ИЖ-32 ВК
  
Стандартты пневматикалық винтовка

*(суретте қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 775х210х60
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға 
  
арналған 4,5 мм калибрлі оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін,
  
нысананы ату үшін арналған компресс түрлі винтовка.
  
Халықаралық атыс Одағының ережелері бойынша жылжитын.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/013**

ИЖ-38
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х205х40
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға 
  
арналған 4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар
  
үшін арналған винтовка.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/014**

ИЖ-53-М
  
Пневматикалық пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 407х175х50
  
Салмағы, кг: 1,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға 
  
арналған 4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет. Түсіру тетігі
  
түсіру ілмегінің жұмысты жүрісінің ұзындығын реттеушімен.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/015**

ИЖ 61
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 815х200х60
  
Салмағы, кг: 2,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін арналған
  
винтовка. Ұңғы арнасына оқты жеткізу айдауышпен іске асырылады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/016**

ИЖ-46-34
  
Пневматикалық пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 420х200х50
  
Салмағы, кг: 1,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Халықаралық атыс Одағының ережелері бойынша атыс жүргізу үшін
  
компрессор типті тапанша. Түсіру тетігі түсіру ілмегінің
  
орналасуы, түсірудің жүрісі және күші реттеледі. Микрометрлік
  
көздеу көздеуішті көлденең және тік реттеумен.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/017**

МР 654 В
  
Газбаллонды көп оқталатын пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 165х145х35
  
Салмағы, кг: 0,73
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 13

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі болат
  
ауқымды оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Атыс тәсілдеріне және Макаров тапаншасын ұстауға
  
үйрену үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/018**

МР 654 К
  
Газбаллонды көп оқталатын пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 165х145х35
  
Салмағы, кг: 0,73
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 13

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі болат
  
ауқымды оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Атыс тәсілдеріне және Макаров тапаншасын ұстауға
  
үйрену үшін арналған пистолет.

**2.2.3  Тегіс ұнғылы атыс спорттық қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.2.3/001**

AL 391 URIKA GOLD-SPORTING-WHITE RECEIVER
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі
  
патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
ТОО "Машсертика"

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық және әуесқойлық аңшылық үшін арналған мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.3/002**

AL 391 URIKA GOLD-SPORTING-BLACK RECEIVER
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі
  
патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
ТОО "Машсертика"

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық және әуесқойлық аңшылық үшін арналған мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.3/002**

ИЖ 27 СПОРТИНГ
  
Спорттық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 2

 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
ТОО "Машсертика"

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Мылтық кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және
  
шүріппені тосып алушыға ие.

**2.3 Аңшылық қару**

**2.3.1. Ойық атыс аңшылық қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/001**

ВЕПРЬ 308
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин
  
 
  
*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х75
  
Салмағы, кг: 4,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х51 мм(.308) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Вятско-Полянский машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Карабин Калашников қол пулеметі негізінде әзірленген. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/002**

САЙГА 7,62х39
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х220х70
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х39 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/003**

САЙГА-308
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1125х220х70
  
Салмағы, кг: 4,1
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Карабин алынып-салынатын дүмбіге ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/004**

ОП СКС
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1040х200х70
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х39 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Карабин Симонов карабині негізінде әзірленген.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/005**

BROWNING ACERА ELITE (.30-06)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х70х80
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (.30-06) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/006**

BROWNING ACERА (.30-06)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х70х80
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/007**

BROWNING BAR MK - II AFFUT STANDART (.30-06)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х165х65
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/008**

BROWNING BAR BATTUE PASSION
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х165х65
  
Салмағы, кг: 3,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63мм(.30-06) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/009**

BROWNING BLR LIGHTING
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х180х55
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/010**

RUGER MINI 30K STAILNESS
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 950х160х65
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х39 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
STURM, RUGER & Co., Inc

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/011**

MAUSER 96 (.308 WIN)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х160х80
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х51 мм (.308 WIN) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
MAUSER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/012**

BUSHMASTER XM 15 E2S 20"
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1000х220х60
  
Салмағы, кг: 4 - 4,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (223 REM) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
BUSHMASTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/013**

CZ 527 (.223 REM)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х190х75
  
Салмағы, кг: 2,85
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (223 REM) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/014**

CZ 452 STANDART (.22 LR)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 1083х185х55
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5 немесе 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Карабин 5 немесе 10 оққа жинақталуы мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/015**

CZ 527 FOX-STUTZEN
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х190х75
  
Салмағы, кг: 2,85
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (.223 REM) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/016**

CZ 452 LUX
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 1083х185х55
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16мм(.22Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/017**

CZ 550 LUXUS (.308 WIN)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1135х180х60
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/018**

CZ 550 FS (.308 WIN)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1135х180х60
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62x51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/019**

MARLIN 922 (.22 WIN MAGNUM)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 WIN)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1000х155х55
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6мм (.22 WIN MAG) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/020**

MARLIN 1894 CS (.357 MAG)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .357 MAG
  
Габариттік көлемдер, мм: 910х170х40
  
Салмағы, кг: 2,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 8,79х33 мм (.357 MAG) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/021**

BROWNING BL 22
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 930х170х30
  
Салмағы, кг: 2,25
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6x16 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Шүріппе ашық орналасқан.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/022**

REMINGTON 597 (.22 WIN MAG)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 970х180х60
  
Салмағы, кг: 2,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6 мм (.22 WIN MAG) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/023**

BLASER R-93 STD (.308 WIN)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1020х170х45
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62x51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/024**

SAUER 202S EUROPA (.30-06)
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х160х65
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62x63 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
JP SAUER & SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/025**

REMINGTON 552 .22 Lr
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1010х160х45
  
Салмағы, кг: 3,0
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6x16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/026**

MARLIN 444P
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .444
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х4,5
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 10,77х56 мм (.444 Marlin) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/027**

MARLIN 444 SS
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .444
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х4,5
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 10,77х56 мм (.444 Marlin) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/028**

REMINGTON 581 S .22 Lr
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х160х60
  
Салмағы, кг: 2,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/029**

REMINGTON .308 Win
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х140х70
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62x51 мм (.308 WIN) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/030**

MARLIN 25N
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1040х150х70
  
Салмағы, кг: 2,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6x16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/031**

MARLIN 39 AS
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х170х45
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 14

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6x16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/032**

BLASER AТTASH
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1020х120х40
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62x51 мм (.308 WIN) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/033**

HECKLER END KOCH SLB 2000 (.30-06)
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х170х55
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62x63 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
HECKLER END KOCH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/034**

BROWNING BUCK MARK
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 950х210х35
  
Салмағы, кг: 2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/035**

ANSCHUTZ 525 KV
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (22 LR)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х190х30
  
Салмағы, кг: 2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6 мм (.22 LR) калибрлі
  
патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.G.A.ANSCHUTZ ULM GERMANY

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/036**

ВЕПРЬ 7,62х39
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х35
  
Салмағы, кг: 4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Вятско-Полянский машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/037**

ВЕПРЬ ПИОНЕР 223.REM
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х180х45
  
Салмағы, кг: 4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Вятско-Полянский машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/038**

СОБОЛЬ
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Габариттік көлемдер, мм: 980х180х50
  
Салмағы, кг: 2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/039**

СВД
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62
  
Габариттік көлемдер, мм:1225х173х67
  
Салмағы, кг: 4,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х54 мм калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"АК Тулмашзавод" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/040**

SAUER 202 Classik Lh Stahl
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,56
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х180х75
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқтаулы, дана: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (243 Win) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/041**

SAUER 202 Classik Rh Stahl
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62(30-06)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х195х67
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқтаулы, дана: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30х06) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/042**

SAUER 90 Selekt Mag. Rh
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 9,5(375 H&H Mag)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1130х205х75
  
Салмағы, кг: 3,9
  
Оқтаулы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (375 H&H Mag) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/043**

XR - 15 24"
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,69(223 Rem)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180x230x64
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,69х44,5 мм (223 Rem) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ұлыбритания
  
Waffen Schumacher OHG

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/044**

AUG - A2
  
Аңшылық өзі оқталатын мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,56(223 Rem)
  
Габариттік көлемдер, мм: 850х230х84
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқтаулы, дана: 30

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (223 Rem) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Австрия
  
STEYR MANNLICHER AG & CO KG

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/045**

SAUER 202 S
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62(30-06)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1130х190х67
  
Салмағы, кг: 3,95
  
Оқтаулы, дана: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/046**

ANSCHUTZ 1451 D KV
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,6 (22LR)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х68
  
Салмағы, кг: 2,45
  
Оқтаулы, дана: 5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/047**

ANSCHUTZ 1710 D RL
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,6 (22LR)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1090х185х80
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (22LR) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/048**

BROWNING LONG TRACK ELITE
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62 (30-06)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х190х60
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқтаулы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/049**

HECKLER & KOCH SLB 2000 KV LIGHT
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62 (30-06)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х190х62
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Австрия
  
HECKLER&KOCH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/050**

BENELLI ARGO
  
Аңшылық карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62 (30-06)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х190х56
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқтаулы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

**2.3 Аңшылық қару**

**2.3.2 Ойық атыс аңшылық қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/001**

FAIR LX 600 EAL DE LUXE
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х44
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/002**

FAIR LX 600 EAL DE LUXE
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х44
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/003**

FAIR LX 600 ULTRALIGHT
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 2,8
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/004**

FAIR LX 692
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/005**

FAIR LX 692 PREMIER EM
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 3,1
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/006**

MAUSER GOLD VARIO
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
MAUSER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/007**

SAUER FRANCHI
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х40
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FRANCHI S.p.A

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/008**

BROWNING B425 HUNTER
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х190х40
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ұңғы томағасының үшеуі кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/009**

BROWNING B425 HUNTER CAMO
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100 - 1210х190х40
  
Салмағы, кг: 2,8 - 3,5
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/010**

BROWNING B425 SPORTER
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х150х45
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/011**

BROWNING GOLD LUXE
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х190х60
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ұңғы томағалары кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/012**

BROWNING GOLD FUSION 28"
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1195 - 1295х188х47
  
Салмағы, кг: 3,3 - 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ұңғы томағалары кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/013**

BROWNING GOLD LUXE FUSION 28"
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/014**

BROWNING GOLD LUXE 30"
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/015**

BROWNING GOLD HUNTER 28"
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/016**

BERETTA AL 390 GOLD MALLARD
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа 5 ұңғы томағасы кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/017**

BROWNING GOLD CAMO (30")
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/018**

BROWNING GOLD LUXE 28"
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х170х70
  
Салмағы, кг: 2,8
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/019**

BROWNING SILVER HUNTER
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х160х60
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/020**

BENELLI M1 SUPER 90
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана: 6+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/021**

BENELLI NOVA PUMP ACTION
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х270х50
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/022**

BENELLI M3 SUPER 90 (26")
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 3,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 7+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/023**

BENELLI RAFFAELLO 123 CB (28")
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ауыстырылатын мұрындықтар кіреді.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/024**

BENELLI MONTEFELTRO 20 (26")
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х180х55
  
Салмағы, кг: 2,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/025**

BENELLI RAFFAELLO 121 (28")
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ауыстырылатын мұрындықтар кіреді.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/026**

BENELLI SUPER 90 28"
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/027**

BENELLI DUCA DI MONTEFELTRO S90
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/028**

BENELLI RAFFAELLO S/LUSSO
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/029**

BENELLI SUPER BLACK EAGLE CAMO
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/030**

BENELLI COMBAT
  
Аңшылық көп оқталатын мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 3,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 7+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/031**

WINCHESTER SUPER X2
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
  
Салмағы, кг: 3,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/032**

WINCHESTER SUPER X2
  
Аңшылық көп оқталатын мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
  
Салмағы, кг: 4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана: 6+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/033**

VURSAN STOEGER 2000 GOLD
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х150х60
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
VURSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/034**

VURSAN STOEGER 2000
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х150х60
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
VURSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/035**

САЙГА 12
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х167х65
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/036**

САЙГА 20 С
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х200х70
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Оқ жатардағы таңбалауға сәйкес атыс жүргізу үшін
  
20/70 немесе 20/76 калибрлі аңшылық

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/037**

BERETTA 1201
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 7+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/038**

FRANCHI 612 VSXA RILITE (28")
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х60
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FRANCHI S.p.A

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/039**

GERMANICA STANDART
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1220х150х65
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
FRANKONIA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/040**

GERMANICA SUPER GOOSE
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1220х150х65
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
FRANKONIA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/041**

WINCHESTER 7632
  
Аңшылық қайта оқталатын құндақты мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 990х160х60
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана: 6+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/042**

WINCHESTER 7655
  
Аңшылық қайта оқталатын құндақты мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 990х160х60
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана: 6+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/043**

ТОЗ 194
  
Аңшылық бір ұңғылы көп оқталатын мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 825х150х57
  
Салмағы, кг: 3,27
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана: 6+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Мылтықтың дүмі жиналады (қосылған дүмімен ұзындығы көрсетілген).
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/044**

FRANCHI SPAS-12
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х180х80
  
Салмағы, кг: 4
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 7+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FRANCHI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/045**

ТОЗ 87-03 М
  
Аңшылық бір ұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/046**

ТОЗ 87-01
  
Аңшылық бір ұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/047**

ТОЗ 87-01 М
  
Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/048**

БЕКАС 16 М АВТО
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 16
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х165х65
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 16/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Вятско-Полянский машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/049**

WINCHESTER SUPER X САМО
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
  
Салмағы, кг: 3,9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/050**

BENELLI RAFFAELO S90 RA
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм:
  
Салмағы, кг:
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 және 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ Батыс

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/051**

ИЖ-27М, ИЖ-27ЕМ
  
Аңшылық қосұңғылы мылтықтар

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 (20)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтықтар.
  
Мылтықтар кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және
  
шүріппені тосып алушыға ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/052**

ИЖ-27М-1С, ИЖ-27-ЕМ-1С
  
Қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 және 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Мылтықтар бір ағытқыш ілмекке, автоматты тежегішке және
  
шүріппені тосып алушыға ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/053**

ИЖ-43, ИЖ-43Е, ИЖ-43-1С
  
Аңшылық қосұңғылы мылтықтар

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 және 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х210х60
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Автоматты тежегіш ату қайыруларына соқпай шүріппені түсіру
  
мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 1С-бір түсіру ілмекті қару,
  
Е-шығару тетігінің болуы.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/054**

ИЖ 43
  
Қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 және 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х210х60
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
К-индексі шүріппені сыртқы қайырулардың болуын белгілейді.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/055**

МР-131-К
  
Аңшылық бір ұңғылы оқжатарлы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1000х130х45
  
Салмағы, кг: 3,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 3 және 5/7
  
Оқтаулы, дана: 8-10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/056**

МР 153
  
Аңшылық бір ұңғылы өзі оқталатын мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1010х120х45
  
Салмағы, кг: 3,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/057**

WHITEWING
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1235х210х45
  
Салмағы, кг: 3,1
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/058**

686 ONYX
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х200х50
  
Салмағы, кг: 3,1-3,2
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/059**

686 SILVER-PIGEON S
  
Аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х215х45
  
Салмағы, кг: 3,1-3,2
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/060**

AL 391-URIKA
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х200х40
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/061**

AL 391 URIKA WATERFOWL
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х45
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/062**

AL 391 URIKA SYNTHETIC
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1235х195х45
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/063**

AL 391 3.5 XTREMA
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1215х195х40
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 5+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/064**

AL 391 3.5 XTREMA SYNTHETIК
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1215х195х45
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 5+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/065**

AL 391 URIKA GOLD-BLACK RECEIVER
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/066**

AL 391 URIKA GOLD-WHITE RECEIVER
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана: 3+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/067**

ESCORT AD JUBLEE
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1260х200х40
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/068**

ESCORTAD LEGACY
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1225х175х35
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/069**

ESCORT РD JUBLEE
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1245х195х40
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/070**

ESCORT РD LEGACY
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х210х45
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/071**

ESCORT AS
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х45
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/072**

ESCORT PS
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х175х40
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/073**

H368 LION 12M HUNTER 76 INNER
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1280х200х40
  
Салмағы, кг: 2,85
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 5+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/074**

H368 LION 12M WATERFOWL 76 INNER
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1265х190х45
  
Салмағы, кг: 3,05
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 5+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/075**

H368 LION 12M UNITED CAMO 76 INNER
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1265х190х40
  
Салмағы, кг: 3,05
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 5+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/076**

H368 LION 12M SUPERGOOSE 90 FULL
  
Жартылай автоматты аңшылық мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1420х200х40
  
Салмағы, кг: 3,3
  
Оқжатар сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 5+1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/077**

BERETTА ULTRALIGHT
  
Қосұңғылы мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х40
  
Салмағы, кг: 2,8
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTА

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/078**

ИЖ-18-М-М
  
Бір ұңғылы мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 (16,20,32, .410)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1165х229х60
  
Салмағы, кг: 2,6 - 2,8
  
Оқтаулы, дана: 1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 16/70, 20/76, 32/70, 410/76
  
калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Мылтық бір реттен оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/079**

PUMP ACTIONS SYNT CAMO
  
Аңшылық мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1010х200х50
  
Салмағы, кг: 2,95
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/080**

PUMP ACTIONS BLAK SYNT
  
Аңшылық мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1010х200х50
  
Салмағы, кг: 2,95
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/081**

PUMP ACTIONS WOOD
  
Аңшылық мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1020х180х50
  
Салмағы, кг: 3,25
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/082**

CLASSIK 3 exter Sari synt Camo
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1280х185х60
  
Салмағы, кг: 3,36
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/083**

CLASSIK 3 exter Blak Synt
  
Аңшылық өзі оқталатын карабин

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1280х185х60
  
Салмағы, кг:
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/084**

CLASSIK 3 exter Wood
  
Аңшылық өзі оқталатын мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1280х180х60
  
Салмағы, кг: 3,2
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/085**

SUPER X Sari synt Camo
  
Аңшылық өзі оқталатын мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х190х60
  
Салмағы, кг: 3,38
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/086**

SUPER X Blak Synt
  
Аңшылық өзі оқталатын мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1290х185х60
  
Салмағы, кг: 3,36
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/087**

SUPER X Wood
  
Аңшылық өзі оқталатын мылтық

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1285х185х60
  
Салмағы, кг: 3,28
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/088**

DOUBLE TRIGGERS
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1155х190х40
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/089**

SINGLE TRIGGERS
  
Аңшылық қосұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Габариттік көлемдер, мм: 1155х190х40
  
Салмағы, кг: 3,4
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE SILAH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

**2.3.3 Жинақталған атыс аңшылық қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.3/001**

MERKEL 96K (.308 WIN)
  
Аралас қос ұңғылы мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 және 12 (немесе 12 х 7,62)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1103х160х55
  
Салмағы, кг: 3
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 және 12/70, 12/70
  
және 7,62/51 мм калибрлі аңшылық патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
MERKEL

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.3/002**

ИЖ-94
  
Аңшылық аралас мылтық

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 және 7,62 (12 х 12)
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х200х55
  
Салмағы, кг: 3,5
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін түрлеріне қарай 12/70;
  
7,62х39 мм және 7,62х54 R калибрлі аңшылық

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Оптикалық көздеумен жабдықтау қарастырылған. Қару ұңғылары төмендегідей жинақтала алады: 12/70 және 7,62х39,
  
12/70 және 7,62х54R, 12/70 және 12/70.

**2.3.4 Аңшылық пневматикалық қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/001**

МР 512
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х213х40
  
Салмағы, кг: 2,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Винтовка бір рет оқталады. Кәсіпшілік және әуесқойлық
  
аңшылық үшін арналған винтовка.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/002**

МР 513 М
  
Пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1130х210х70
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін арналған винтовка.
  
Түсіру тетігі шүріппе типті. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/003**

МР 514 К
  
Шағын калибрлі пневматикалық винтовка

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 650х220х55
  
Салмағы, кг: 2,8
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8 - 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Үлгі кездейсоқ атылып кетуден сақтайтын түсіру тетігінің
  
автоматты тежегішімен жабдықталған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/004**

МР 651 К
  
Модульді газбаллонды пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5 (.177В)
  
Габариттік көлемдер, мм: 240х165х35
  
Салмағы, кг: 0,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Тапанша иесі сыртқы түрін өзгерте алатындай ауыстырылатын
  
дүмбімен және құндақпен сатылады.

**2.4 Патрондар**

**2.4.1 Өзін өзі қорғауға арналған газды қару патрондар**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.4.1/001**

АО НЗВА 9 мм Р.А.
  
Газды пистолет патроны

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 4,32
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 4,32
  
Патронның ұзындығы, мм: 21,8
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
CS және капсаицин белсенді заттардың мазмұны. Капсаицин ащы бұрыштың ұнтағы түрінде болады. Өзін-өзі қорғау үшін газды пистолеттен атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.1/002**

АО НЗВА 9 мм
  
Револьвер патроны

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 2,73
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: -
  
Патронның ұзындығы, мм: -
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 17,7

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
CS және капсаицин белсенді заттардың мазмұны. Капсаицин ащы бұрыштың ұнтағы түрінде болады. Өзін-өзі қорғау үшін газды пистолеттен атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.1/003**

АО НЗВА 9 мм Р.А.
  
Бос пистолет патроны

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 2,3
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г:
  
Патронның ұзындығы, мм:
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 17,7

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Газ пистолеттен атыс жүргізуге арналған патрон.

**2.4.2 Ойық атыс аңшылық қару патрондар**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/001**

308 WINCHESTER
  
Аңшылық патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .308
  
Патронның салмағы, г: 2,4
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 9,7
  
Патронның ұзындығы, мм: 62
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 51

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
RWS

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Патрон 7,62х51 калибріне сәйкес келеді.
  
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/002**

30 - 06 SPRING
  
Аңшылық патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .30
  
Патронның салмағы, г: 28,8
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 11,7
  
Патронның ұзындығы, мм: 83
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 63

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Чехия
  
Sellier&Bellot

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, латунь. Оқ түрі - жартылай жабық,
  
экспансивті. Патрон 7,62х63 калибріне сәйкес.
  
Патронның оқсауыты - биметалл. Аңшылық ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/003**

222 REMINGTON
  
Аңшылық патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .222
  
Патронның салмағы, г: 12
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 4
  
Патронның ұзындығы, мм: 53
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 43

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Чехия
  
Sellier&Bellot

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық,
  
экспансивті. Патрон 5,7 х 43 калибріне сәйкес. Аңшылық
  
ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/004**

Аңшылық жинақтылығы жоғары патрон
  
7,62х54R

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Патронның салмағы, г: 13,2
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 13,2
  
Патронның ұзындығы, мм: 75,6
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 53,5

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық.
  
Оқсауыт биметалдан жасалған. Аңшылық ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/005**

CАRTRIDGES 7,62/54R
  
Аңшылық патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Патронның салмағы, г: 24,6
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 9
  
Патронның ұзындығы, мм: 68
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 51

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - биметалл, қорғасын.
  
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

**2.4.3 Тегіс ұңғылы атыс аңшылық қару патрондар**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/001**

GERMANICA 12/76
  
Аңшылық патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 43
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 30 - 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Germanica

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/002**

ROTTWEIL BRENNEKE 12/76
  
Оқты аңшылық патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 52
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 76
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/003**

ROTTWEIL EXPRESS 12/67,5
  
Аңшылық бытыра патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 46
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 67,5
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Тегіс ұңғылы аңшылық қарудан атыс жүргізуге арналған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/004**

ROTTWEIL WAIDMANSHEIL 12/70
  
Аңшылық бытыралы патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 50
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 27
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/005**

TREFFER 12/70
  
Аңшылық патрон

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 50
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Treffer

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/006**

WINCHESTER 12/70
  
Аңшылық бытыра патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 45
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 35
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
АҚШ
  
Winchester

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/007**

Аңшылық пластмасса оқсауыт оқты патрон
  
16/70

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г: 40
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 34
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
Серго атындағы зауыты

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын. Капсюль-тұтатқыш - "Жевело".
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/008**

Аңшылық пластмасса оқсауыт оқты патрон
  
12/70

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 33
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 30
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
Серго атындағы зауыты

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/009**

RECORD 12/70
  
Аңшылық бытыралы патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 3
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 3
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Краснозавод химиялық зауыты" ФГУМ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/010**

Аңшылық металл оқсауыт оқты патрон
  
410/76

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .410
  
Патронның салмағы, г: 40
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 5 - 20
  
Патронның ұзындығы, мм: 76
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/011**

FIOCCHI 12/70
  
Аңшылық бытыралы патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 45
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Италия
  
Fiocchi 12/70

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/012**

FIOCCHI 12/70
  
Аңшылық бытырамен оқталған патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 49
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 38,5
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Италия
  
Fiocchi

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

**3. Қызметтік қару мен оның патрондары**

**3.1 Қару**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 3.1/001**

SIG P - 210
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 215х130х35
  
Салмағы, кг: 0,93
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Швейцария
  
SIG

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/002**

BERETTA COUGAR 8000/8040
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 183х140х40
  
Салмағы, кг: 0,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 13

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/003**

BERETTA - 84
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х125х35
  
Салмағы, кг: 0,65
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 13

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/004**

BERETTA COUGAR chrom
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 183х140х40
  
Салмағы, кг: 0,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 15

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/005**

WALTHER P38
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 215х140х35
  
Салмағы, кг: 0,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/006**

SIG SAUER P226
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 200х140х40
  
Салмағы, кг: 0,845
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 15

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/007**

WALTHER P4
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 215х140х35
  
Салмағы, кг: 0,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
WALTHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/008**

МАКАРОВ
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 160х130х35
  
Салмағы, кг: 0,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/009**

STAR
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х130х35
  
Салмағы, кг: 0,85
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
STAR BONIFACIO ECHEVERIA S.A.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/010**

GLOCK 26
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 160х105х35
  
Салмағы, кг: 0,62
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Австралия
  
GLOCK GES.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/011**

SIG SAUER P239
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х130х35
  
Салмағы, кг: 0,72
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/012**

SIG SAUER SP2009 (PRO)
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 190х140х35
  
Салмағы, кг: 0,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 15

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/013**

SIG SAUER 230
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х120х55
  
Салмағы, кг: 0,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 15

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/014**

SIG SAUER P232
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х125х35
  
Салмағы, кг: 0,7
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/015**

SIG SAUER P228
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 180х135х40
  
Салмағы, кг: 0,74
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 20

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/016**

БАЙКАЛ
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30,5
  
Салмағы, кг: 0,73
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/017**

МР 443 ГРАЧ
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 198х140х38
  
Салмағы, кг: 1
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 17

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет. Пистолет тежегіш-автоматты емес,
  
екі жақты бағыттағыш иінтіректі.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/018**

МР 448 СКИФ
  
Өзі оқталатын қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 165х127х32
  
Салмағы, кг: 0,64
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/019**

МР 451 К
  
Қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Габариттік көлемдер, мм: 130х97х25
  
Салмағы, кг: 0,35
  
Оқтаулы, дана: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Түсіру ілмегі шүріппен қайырғанда ғана жылжиды,
  
тежегіш ұңғыны жабу иінтірегімен бірге.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/020**

МР 441
  
Өзі оқталатын қызметтік пистолет

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 6,35
  
Габариттік көлемдер, мм: 155х120х37
  
Салмағы, кг: 0,48
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 6,35х12 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/021**

UMAREX mod. NAPOLEON
  
Қызметтік пистолет
  
 
  
*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 8
  
Габариттік көлемдер, мм: 220х140х31
  
Салмағы, кг: 1,20
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 10

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу 8 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.

**3.2 Патрондар**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 3.2/001**

MAKAROV 9 х 18
  
Пистолет патроны

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 10,54
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 6,6
  
Патронның ұзындығы, мм: 25
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 18

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық,
  
экспансивті. 
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/002**

KURZ 9 х 17
  
Пистолет патроны

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 9,4
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 6
  
Патронның ұзындығы, мм: 24,9
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 17

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық. Оқсауыт биметалдан жасалған. Қызметтік ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/003**

LUGER 9 х 19
  
Пистолет патроны

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 10
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 8
  
Патронның ұзындығы, мм: 29
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 19

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық. Оқсауыт биметалдан жасалған. Қызметтік ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/004**

АННА
  
Револьвер патроны

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 1,9-2
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 
  
Патронның ұзындығы, мм: 18
  
Оқсауыт ұзындығы, мм:

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Қызметтік тегіс ұнғылы атыс жүргізуге арналған патрон.

**4. Қару өндіру кезінде технологиялық мақсаттарда пайдалануға арналған сынақтық, үлгілік және басқа да патрондар**

**4.1 Тегіс ұңғылы атыс аңшылық қару өндіру кезінде технологиялық мақсаттарда пайдалануға арналған сынақтық, үлгілік және басқа да патрондар**

**Азаматтық және қызметтік қарудың және**
  
**оған оқтардың мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 4.1/001**

АННА 12/70
  
Пластмассалық гильзамен сыналатын патрон

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 53
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 41
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Патронниктің ұзындығы 70 мм кем емес тегісұңғылы қаруды өндіру
  
кезінде технологиялық мақсатта қолдану үшін арналған.
  
Ең жоғарғы қысымның орташа мәні 90 МПА.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК